현재 ADK 4.0에서 몇 가지 문제점이 발견 되어서 Qualcomm으로부터 회신을 기다리고 있습니다.

우선 ADK 3.5 기준으로 Porting 및 테스트 하라고 하기와 같이 전달 받았습니다.

-       DUMP: CSR Shark를 통해서 Firmware Download 해주시면 됩니다.

-       Sink\_A2DP\_AG: Project Source code

-       VCP Config:  BT Hand-free mode 동작 시 테스트 가능하며, 반드시 통화 후 실행 됩니다.

연결 후 해당하는 VCP\_NB.vcp or VCP\_WB.vcp를 읽어 와서 사용하시면 됩니다.

-       HEP Config: Hearing Enhancement mode 동작 시 각종 Parameter 조정이 가능합니다.

해당 폴더의 HEP.hep 를 불러와서 실행 (Apply) 하시면 됩니다.

-       LoggerV5.27K: 실시간으로 들어오는 음성 신호를 PC를 통해서 Monitoring 사용하시면 됩니다.

 CNS10001v4 Board에 하기의 사진과 같이 연결하시면 됩니다.(PIO1)

 추가적으로 각 모드의 VCP Parameter는 아래의 PSKey에 저장됩니다.

VCP NB: 0x2263

VCP WB: 0x2267

HEP     : 0x225b

